**Skema 1**

Udfyldes senest 1 måned efter sidste føring, dog senest 2 uger efter tømning eller 7 dage efter omrøring/udbringning eller efter det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt. Sæt **X** ved ja eller nej og noter procent overflad med tilfredsstillende overdækning. Der skal ved vurderingen ses bort fra de nærmeste 3 m2 ved indløb. Ved kryds ved et eller flere "nej" eller hvis overdækningen er under 100 % foretages reparation eller reetablering af den tætte overdækning og skema 2 udfyldes.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato | **Kun ved naturligt flydelag:** Er flydelaget skorpet og fri for sprækker med blank gylleoverflade? | | Er overdækningen tæt og sammenhængende samt stabil i blæsevejr? | | Har overdækningen  en tør overflade  (i tørvejr)? | | Noter pct. overflade med tilfredsstillende overdækning | Eventuel henvisning til række nr. på skema 2 |
| Ja | Nej | Ja | Nej | Ja | Nej |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | % |  |