## Dokumentation for anvendelse af afdriftsreducerende sprøjteudstyr

Udfyld et skema pr. sprøjtning og opbevar skemaet sammen med sprøjtejournalen.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dato | | |  | | | | | |
| Sprøjtefører | | | □ | | | □ | | |
| Dysefabrikat og dysenavt / -nr. | | |  | | | | | |
| Afdriftsreduktion *(sæt kryds)* | | | Højeste tryk anvendt ved denne sprøjtning | | | | | |
| □ 50 pct. | | | Angiv tryk | | bar | | | |
| □ 75 pct. | | | Angiv tryk | | bar | | | |
| □ 90 pct. | | | Angiv tryk | | bar | | | |
| **Produkt(-er)** anvendt ved aktuel behandling  *(Sæt kryds og angiv anvendt afstand i kolonner til højre)* | | | | Afstandskrav ifølge etiketten [m] | | | Anvendt afstand [m] | |
| Vandmiljø | §3-arealer | | Vandmiljø | §3-arealer |
| **Ukrudtsmidler** | | | | | | | | |
|  | Ally SX | | | 2 |  | |  |  |
|  | Buctril EC 225 | | | 10 |  | |  |  |
|  | Callisto | | | 2 |  | |  |  |
|  | DFF (mindre end 0,12 l/ha) | | | 10 |  | |  |  |
|  | Express SX | | | 2 |  | |  |  |
|  | Express Gold SX | | | 2 |  | |  |  |
|  | Fighter 480 | | | 2 |  | |  |  |
|  | Glyfonova 450 Plus | | | 50 | 50 | |  |  |
|  | Harmony SX | | | 10 |  | |  |  |
|  | Hussar Plus OD | | | 2 | 5 | |  |  |
|  | Legacy 500 SC | | | 10 |  | |  |  |
|  | MaisTer | | | 10 |  | |  |  |
|  | Mustang Forte | | | 2 | 5 | |  |  |
|  | Pixxaro EC | | | 10 | 5 | |  |  |
|  | Roundup Bio | | | 2 |  | |  |  |
|  | Roundup Flex | | | 2 |  | |  |  |
|  | Roundup PowerMax | | |  | 5 | |  |  |
|  | Starane 333 HL | | | 2 | 5 | |  |  |
|  | Starship | | | 2 | 10 | |  |  |
|  | Stomp CS | | | 20 |  | |  |  |
|  | Tomahawk 200EC | | |  |  | |  |  |
|  | Xinca | | | 20 | 5 | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | |  |  |
| □ Jeg bekræfter hermed at: | | * Den angivne sprøjteteknik er anvendt i en bredde på minimum 20 meter * Den maksimale kørehastighed er 8 km/t * En maksimal bomhøjde på 50 cm (fra jord eller afgrøde), med mindre andet er nævnt under særlige vilkår ifm. denne sprøjtning. * Vejrforhold egner sig til bomsprøjtning | | | | | | |

Oplysninger om afstandskrav til vandløb, søer mm. kan ses på i [www.Middeldatabasen.dk](http://www.Middeldatabasen.dk) , menupunkt 7, "Afstandskrav til vandmiljø". Afstandskrav til §3 naturområder kan ses under midlet i [www.Middeldatabasen.dk](http://www.Middeldatabasen.dk) under overskriften "Godkendelse" og underrubrikken "Forbehold".

Dokumentation skal følge sprøjtejournaldata for samme udbringning og opbevares i tre år.